

 ***Предлагаем Вашему вниманию машину для разметки дорог Виннер А622 на базе ГАЗ Валдай-33106 или Газель-3302 (безвоздушный способ нанесения) .***

Разметочные машины «Виннер» предназначены для горизонтальной разметки дорог краской и холодным пластиком с использованием стеклошариков.

|  |  |
| --- | --- |
| **Стандартная комплектация** |  |
| 1. **Валдай-33106**
 | **4 618 780 тг.** |
| 1. **Газель-3302**
 | **3 100 000 тг.** |
| 1. **Комплект оборудования**

Технические характеристики оборудования:Двигатель Хонда GX630 не менее (21 л.с.)Компрессор производительностью не менее 650 л/минГидравлическая система управления насосамиНасос для краски производительностью 26 л/мин 3 пары форсунок для краски и стеклошариков с набором сопелКаретка для форсунок с пневмоподъёмом Блок управления дорожных разметочных машин Controline 2.30 на русском языкеБак для стеклошариков объемом 2х300 кг.Бак для краски 2000 кг.Дополнительный топливный бак 24 л. Ресивер 30 л.Масляный бак 40 л.Масляный радиатор с автоматическим вентиляторомРучной краскопульт с 10м химстойкого шлангаДополнительный всасывающий патрубок для цветных красок Компенсатор пульсаций краски – позволяет работать при низких температурах без сужений наносимых линийЭффективный всасывающий фильтрДополнительный распылитель в форсунках для шариковБыстросъемный визирПереговорное устройствоСветодиодная панель- (балка)оранжевого цвета над кабинойСветодиодный маячок 3 шт. оранжевого цвета сзади автомобиля и 2 на каретках (+4 запасных маяка)Сидение оператора 2 шт.Высокий оранжевый тент с возможностью открытия с 3-х сторонЗнак стрелка «объезд слева/справа»Стационарная площадка для конусовКаретка справаНасос для перекачки краски с пневмоприводом производительностью 60л./минВидеомаркерЦифровой спидометр в кабине водителяПневматическая мешалка в баке для краски | **13 460 000 тг.** |
| 1. **Комплект оборудования для нанесения холодного пластика на две линии**
 | **1 863 000 тг.** |

Конструкция предусматривает размещение до трёх пар форсунок (краска, стеклошарики), подключение ручного краскораспылителя. В зависимости от потребностей, окрасочное оборудование может быть установлено на различные шасси (ГАЗ-3302., ГАЗ-331040., автомобили импортного производства). Различные варианты размещения разметочной каретки (справа, слева, позади), пневматический привод на подъём и опускание.

**Сроки поставки:** (требует уточнения в каждом отдельном случае)

Возможны варианты комплектации по заказу клиента.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Пушкина, 56 оф. 33 тел.: (7172) 73-18-06 E-mail: astana@graco-a.kz