

***Предлагаем Вашему вниманию машину для разметки дорог Виннер А622 на базе ГАЗ Валдай-33106 или Газель-3302 (безвоздушный способ нанесения) .***

Разметочные машины «Виннер» предназначены для горизонтальной разметки дорог краской и холодным пластиком с использованием стеклошариков.

|  |  |
| --- | --- |
| **Стандартная комплектация** |  |
| 1. **Валдай-33106** | **4 618 780 тг.** |
| 1. **Газель-3302** | **3 100 000 тг.** |
| 1. **Комплект оборудования**   Технические характеристики оборудования:  Двигатель Хонда GX630 не менее (21 л.с.)  Компрессор производительностью не менее 650 л/мин  Гидравлическая система управления насосами  Насос для краски производительностью 26 л/мин  3 пары форсунок для краски и стеклошариков с набором сопел  Каретка для форсунок с пневмоподъёмом  Блок управления дорожных разметочных машин Controline 2.30 на русском языке  Бак для стеклошариков объемом 2х300 кг.  Бак для краски 2000 кг.  Дополнительный топливный бак 24 л.  Ресивер 30 л.  Масляный бак 40 л.  Масляный радиатор с автоматическим вентилятором  Ручной краскопульт с 10м химстойкого шланга  Дополнительный всасывающий патрубок для цветных красок  Компенсатор пульсаций краски – позволяет работать при низких температурах без сужений наносимых линий  Эффективный всасывающий фильтр  Дополнительный распылитель в форсунках для шариков  Быстросъемный визир  Переговорное устройство  Светодиодная панель- (балка)оранжевого цвета над кабиной  Светодиодный маячок 3 шт. оранжевого цвета сзади автомобиля и 2 на каретках (+4 запасных маяка)  Сидение оператора 2 шт.  Высокий оранжевый тент с возможностью открытия с 3-х сторон  Знак стрелка «объезд слева/справа»  Стационарная площадка для конусов  Каретка справа  Насос для перекачки краски с пневмоприводом производительностью 60л./мин  Видеомаркер  Цифровой спидометр в кабине водителя  Пневматическая мешалка в баке для краски | **13 460 000 тг.** |
| 1. **Комплект оборудования для нанесения холодного пластика на две линии** | **1 863 000 тг.** |

Конструкция предусматривает размещение до трёх пар форсунок (краска, стеклошарики), подключение ручного краскораспылителя. В зависимости от потребностей, окрасочное оборудование может быть установлено на различные шасси (ГАЗ-3302., ГАЗ-331040., автомобили импортного производства). Различные варианты размещения разметочной каретки (справа, слева, позади), пневматический привод на подъём и опускание.

**Сроки поставки:** (требует уточнения в каждом отдельном случае)

Возможны варианты комплектации по заказу клиента.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Пушкина, 56 оф. 33 тел.: (7172) 73-18-06 E-mail: astana@graco-a.kz